1. Struttura dell'edificio/*Building:*

|  |  |
| --- | --- |
| Pareti esterne/*Exterior Walls:* Pareti interne/*Interior Walls:*Pavimenti/*Floors:* Soffitti/*Ceilings*:Struttura dell'edificio/*Building Structure:*L'edificio in questo momento si trova in restauro?/*Is the building undergoing restoration at the moment?:*Numero dei piani dell'edificio/*Number of the floors in the building:*Modalità di accesso/*Access:*Ascensori/*Lift*:Scale */Stairs:* Divisioni antincendio /*Fire doors:*Servizi per il pubblico/*Service areas for the public:* | **Muratura in conci di tufo squadrati** **Intonacate** **In marmo e di tipo industriale con prodotti premiscelati****Solai piani in calcestruzzo armato e solai sostenute da capriate in c.a.****Travi e pilastri in cemento armato****No****Piano terra e primo piano e, per una parte dell’edificio, secondo e terzo piano** **Portone principale su Viale della Vittoria e porte laterali su atri interni di pertinenza della Fondazione****Ascensore per 11 persone, anche per portatori di handicap** **Scala principale e scala antincendio, entrambe in cemento armato** **Il locale macchine dell’elevatore è dotato di porta REI 120****-Biblioteca specialistica-** **-Sala per conferenze (200 posti)****-Sala proiezioni (20 posti)** **-Depositi opere accessibili agli studiosi****-Bagno per i portatori di Handicap****-Abbattimento delle barriere architettoniche****-Ascensore per l'accesso ai piani anche dei**  **portatori di handicap** |

**2.Servizi tenici/***Technical service areas****:***

|  |  |
| --- | --- |
| Orari di apertura/ Opening hours: Controllo accessi/*Access security*: Controllo notturno/*Night time security:*Pulizia delle sale/*Cleaning of the rooms*:Impianto di illuminazione/*Lighting equipment:*Impianto di video registrazione/ *Video control equipment:*Impianto di antintrusione/Alarm system: Impianto di rilevamento antincendio/ Fire alarm system:Impianto di rilevamento microclimatico/ *Micro-climatic control system:* | **Lunedì, mercoledì, sabato 9.30 – 13.00****Martedì, giovedì, venerdì 9.30 – 13.00 --15.00 - 18.00** **Videocamere interne TVC a registrazione continua e personale di custodia e vigilanza diurno non armata****Videocamere interne** **Periodica** **Apparecchi illuminanti orientabili****continuo digitale h24****Volumetrico a doppia tecnologia** **Rilevatori di fumo ionico ed ottico**  **termoigrografi portatili** |

**3.Tipologia degli impianti/***Type of equipment****:***

|  |  |
| --- | --- |
| Impianto di video registrazione/*Video* *control equipment:*Impianto di allarme/*Alarm system:*Impianto di rilevamento antincendio/*Fire alarm system*:Condizionamento/ air conditioning: Sistema di rilevamento ambientale/*System for environmental control:* | **Centralizzato continuo digitale h24****Sirene interne ed esterne e linea telefonica di****collegamento con Forze dell'Ordine****Rilevatori antifumo** Impianto di climatizzazione estate/inverno in tutti gli ambienti  |

**4. Valori microclimatici ambientali/***Environmental microclimate***:**

|  |  |
| --- | --- |
| T C° minima/*TC° minimum:*T C° massima/*TC° maximum*:UR% minimo/UR% minimum:UR% massimo/UR% maximum :Strumentazione in dotazione*/Equipment used:*Illuminazione/*Lighting:* Giorno/*Daylight:* | **+19° C (inverno)** **+29° C (estate)****45%** **60%****Apparecchi illuminanti orientabili e fissi****Schermatura finestre con tendaggi** |

**5.Livello di illuminamento/***Lighting intensità***:**

|  |  |
| --- | --- |
| Livello di illuminamento/*Lighting intensità:*Strumentazione in dotazione/*Equipment used:* | **Valore medio 150/250 lux** |

**6. Sistema di spegnimento incendi/** *Fire extinguishing system***:**

|  |  |
| --- | --- |
| Estinguente/*Fire extinguisher:*Tempo di intervento/*Intervention time*: a)Interno /*Internal* b)Esterno (VVFF)/*External (Fire Corps)*  | **Estintori portatili a polvere - serbatoio riserva idrica con gruppo di pressurizzazione automatica e idranti interni ed esterni****Immediato****15 min/max** |

**7. Area espositiva/ *Exibition area*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Controllo accessi/Access security:Sorveglianza nelle sale espositive/*Security in exhibition rooms:*Addetti per sala/*Guards per one hall:*Sorveglianza notturna interna/Night time internal securityApertura e chiusura mostre/*Opening and closing of exhibitions*Controllo delle opere esposte/*Control of exhibited works*Controllo dei bagagli all'ingresso/ *Baggage check at the entrance* | **Videocamerecon TVC****Personale di custodia e videocamere con TVC****1/2 unità di personale** **Orari di apertura del Museo****Videosorveglianza degli ambienti e da parte di personale di custodia****Vietato accedere con bagagli** |

Racalmuto,

 Il Presidente

 (Arch. Vincenzo Maniglia)